**Kemisk risikovurdering**

|  |
| --- |
| Beskriv arbejdsprocessen eller forsøget der udføres.Er der særligt farlige trin i arbejdsprocessen?  |
| [ ] Der findes en skriftlig protokol, henvisning: |

|  |
| --- |
| Lav en liste over alt anvendt mærkningspligtigt kemi og afkryds de tilhørende piktogrammer:Tilhørende SDS kan findes på [www.kemibrug.dk](http://www.kemibrug.dk)  |
| CAS-nummer | Produktnavn  | Koncentration  | Mængde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vurder de mulige eksponeringsvej, og eventuelle grænseværdier. Vær opmærksom på at grænseværdier kan være andeledes for gravide og ammende. Anvend [www.kemibrug.dk](http://www.kemibrug.dk) og CLP sandbox hvis nødvendigt.  |
|  | [ ] Risiko ved indtagelse[ ] Risiko ved indånding[ ] Risiko ved hudkontakt[ ] Risiko ved øjenkontakt[ ] Risiko for dannelse af farlig kemi i processen [ ] Andet |
| I tilfælde af uforudset eksponering beskriv den korrekt handleplan, anvend [www.kemibrug.dk](http://www.kemibrug.dk) og CLP sandbox hvis nødvendigt, se særligt sikkerhedssætningerne P300-399.  |
|  |
| Varighed af arbejdsproces eller forsøg: |  |
| Hyppighed af arbejdsproces eller forsøg: |  |

|  |
| --- |
| Kemikalier affald/ Farligt affald. Beskriv hvordan affaldet korrekt bortskaffes, overvej affaldsgruppe for både kemikalier og blandingsprodukter. Husk at overveje hvilken beholder der lever op til gældende krav. Hjælp kan findes på [www.kemibrug.dk](http://www.kemibrug.dk)  |
|   | O – Stærkt oxiderende, og reaktivt med vand  |
| K – Indeholder kviksølv  |
| Z – Tom kemiemballage og klinisk risikoaffald  |
| T – Pesticider |
| X – Uorganisk affald: Syre, base, salte og metaler  |
| A – Mineralolier uden emulgerende stoffer |
| B – Halogener  |
| C – Organisk brændbart afflad  |
| H – Organisk affald højt vandindhold  |

|  |
| --- |
| Substitution. Hvis nogle af kemikalierne har det tilhørende piktogram skal substitution overvejes:  |
| Er substitution muligt: Ja[ ]  Nej[ ] Begrundelse: |

|  |
| --- |
| Beskriv de nødvendige værnemidler for mindske risikoen ved arbejdet: |
|  | **Forbyggende foranstaltninger:**[ ] Punktsug[ ] Stinkskab[ ] LAF bænk [ ] Indkapsling af arbejdsproces[ ] Andet (Beskrives)**Personlige værnemidler:**[ ] Påklædning – kittel[ ] Handsker[ ] Sikkerhedsbriller[ ] Åndedrætsværn (Oplys filterkrav) [ ] Andet (Beskrives)  |
| Hvis relevant:  | Arbejdsmedicinske værdier, grænseværdier bestemt af arbejdstilsynet, samt forhold som endnu ikke er beskrevet.  |

|  |
| --- |
| Nødvendige tiltag for at forbedre sikkerheden, forslag skal tilføjes til APV handleplanen.  |
|  | Kan risikoen accepteres? Tiltag nødvendige?  | Ja[ ]  Nej[ ] Ja[ ]  Nej[ ]  |
| **Instruktionsniveau**[ ] Mundligt [ ] Mundligt og skriftligt [ ] Uddannelse nødvendigt  | Dato og initialer for udført instruktion:  |

|  |
| --- |
| Godkendelse og dokumentinformationer:  |
| Center: | Lokation: | Udarbejdet af: | Godkendt af:  | Dato: |